; DeviceId=USB ID,[USB ID],......

; PortIF = Hardware Port I/F
;	1: INSTEPP
;	2: INSTUSB

; ButtonOrder = Hardware Button Order
;	1: Album-Copy-Mail-Web     		Button Id = 5,6,4,3
;	2: Album-Fax-Copy-Mail	   		Button Id = 5,6,4,3
;	3: PC_Fax-Mail-Scan-PC_Copy 		Button Id = 5,6,4,3    default
;	4: MGI-Mail-Scan-PC_Fax-PC_Copy 	Button Id = 4,3,2,6,5
;	5: copy-Ocr-Custom-Mail-Power Save	Button Id = 4,3,2,6,5
;	6: copy-Mail-Album-WEB-OCR		Button Id = 4,3,2,6,5
;	7: custom				Button Id =
;	8: copy-OCR-Mail-Custom-Scan 		Button Id = 6,5,3,4,2
;	9: copy-OCR-PowerSve-Mail-Custom 	Button Id = 1,2,3,4,5
;	

; AsicID = Main DSP ASIC ID
;	#define ASIC_P98003         98003
;	#define ASIC_P99002         99002
;	#define ASIC_PO9831         983x
;		Bit0:Button
;		Bit1:TPA
;		Bit2:1=9832,0=9831
;		Bit3:ADF
;	#define ASIC_PO6801         6801

; HWGuide =
;	A3 Guide	
;	Slim Guide 
; AutoCrop =
;	0: No
;	1: Yes
;	2: Invalid

;OEMName=		for guide used
;	NB ScanTrack
;	Plustek
;	FounderScan
;	Legend
;	Obm

;FolderName =                for TARGETDIR FOLDER & ICON

[DefaultProductCode]
;UPDATE_ADDRESS=http://home.kimo.com.tw/linfrankkimo/update/scanner.vbs
OEMName=
TitleName=Microtek USB Scanner Setup
CaptionName=Microtek
        ;SetupBmp為安裝前圖檔,設定為 .BMP
SetupBmp=Ms.bmp
        ;X 軸由右(原點)起向左移點數
SetupBmpnx=0
        ;Y 軸由下(原點)起向上移點數
SetupBmpny=30		
        ;Y 輸入序號 , N 選擇產品名稱
MultiProduct=N		
CD_Version= 

[SelectProduct]
;最多 9個選項 for OEM 客戶
Item0=71R

[71R]
; Microtek XT500 gt6816 + CIS
Product=71RU

;if you want to show XP_STATEMENT set "1"
2KLogo=1

Model=Microtek XT500
FolderName = Microtek XT500
TwainName =Microtek XT500
DeviceId=USB\VID_07B3&PID_0464
PortIF = 2
AsicID = 6816
HWGuide = CIS Slim Guide
AutoCrop=1
ButtonOrder = 8
TPA = 0
ADF=0
WebDriver = 0
AddRedScan = 1

;for AM32,(1)Button_ID (if="0",Button will Disable),
;	  (2)Order
;         (3)TaskBar(if="0",AP will Disable)
Album=0,0,0
Copy=6,1,1
Mail=3,3,1
Web=0,0,0
OCR=5,2,1
Fax=0,4,1
Negative=0,0,0
Positive=0,0,0
Scan=2,6,1
ZCustom=4,7,1
PowerSve=0,0,0
File=0,5,1
PDF= 0,0,0
