         --------------------------------------------------------
                     TWAIN データソース・ソフトウェア
                               <32ビット版>
                             README ファイル
                            2014 年 2 月 24 日
                          バージョン 9.21.1509.0
         --------------------------------------------------------

                     Copyright PFU LIMITED 1995-2014


このファイルには、本製品をお使いになる前にお読みいただきたい注意事項や、
オンライン ヘルプなどに含まれていない最新の追加情報が含まれています。
本製品をお使いになる前に、ぜひご一読ください。

------------------------------------------------------------------------
目次
------------------------------------------------------------------------
1. システム要件、動作環境
2. インストール方法
3. 読み取り中のＰＣ用電源管理について
4. SCSIアダプターの使用について
5. スキャナ装置の複数台接続について
6. 両面読み取り機能に関する注意事項
7. 読取領域指定に関する注意事項
8. 原稿ジャムに関する注意事項
9. 256色カラーおよび8色カラーに関する注意事項
10. 自動傾き補正／サイズ検出に関する注意事項
11. ハーフトーンモードでの自動用紙サイズ検出
12. Adobe Acrobat使用時の注意事項
13. 読み取り途上でのケーブル切断について
14. システムフォントに関する注意事項
15. SCSIボード(BIOS)に関する設定について
16. ジョブ制御とキャッシュモードの併用について
17. 枚数指定とキャッシュモードの併用について
18. ブランクページスキップ機能の注意事項
19. 長尺読み取りとオーバースキャンとの併用について
20. 簡易自動二値に関する注意事項
21. 高度な安全性が要求される用途への使用について

-----------------------------------------------------
1. システム要件、動作環境
-----------------------------------------------------

  本ソフトウェアは、下記の環境で動作いたします。

  (1)CPU
     SCSI-2 or USB 1.1/2.0を装備した、Intel(R) Pentium(R)プロセッサおよび、その
     互換CPUを搭載したコンピュータ
     詳しい接続方法や条件などについては、ご使用になるスキャナ装置の取扱説明書等
     をご参考ください。

  (2)オペレーティングシステム
     - Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition
     - Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
     - Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
     - Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition
     - Windows Vista(R) Home Basic (32/64bit)
     - Windows Vista(R) Home Premium (32/64bit)
     - Windows Vista(R) Business (32/64bit)
     - Windows Vista(R) Enterprise (32/64bit)
     - Windows Vista(R) Ultimate (32/64bit)
     - Microsoft(R) Windows Server(R) 2008, Standard Edition (32/64bit)
     - Windows(R) 7 Home Premium(32/64bit)
     - Windows(R) 7 Professional(32/64bit)
     - Windows(R) 7 Enterprise(32/64bit)
     - Windows(R) 7 Ultimate (32/64bit)
     - Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2, Standard
     - Windows(R) 8 (32/64bit)
     - Windows(R) 8 Pro(32/64bit)
     - Windows(R) 8 Enterprise(32/64bit)
     - Windows(R) 8.1 (32/64bit)
     - Windows(R) 8.1 Pro(32/64bit)
     - Windows(R) 8.1 Enterprise(32/64bit)
     - Microsoft(R) Windows Server(R) 2012, Standard
     - Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2, Standard


---------------------------------------------------
2. インストール方法
---------------------------------------------------

・SETUP DISK媒体で提供されている場合。
  SETUP DISK起動時に、表示される<セットアップディスク起動画面>の指示にしたがって下さい。

・WEB等のネットワークから本ソフトウェアを入手された場合。
  setup.exeを実行してください。インストールのための画面が表示されますので、画面
  の指示に従ってインストールを進めてください。

・管理者権限（Administrator 権限）をもつユーザーでログオンしてからインストールし
  てください。


-----------------------------------------------------
3. 読み取り中のＰＣ用電源管理について
-----------------------------------------------------

・データ読み取り最中にＰＣ側がスタンバイやサスペンドなどの電源管理状態に移行した
  場合、通信異常などが発生し正常に読み取りが行われない可能性があります。
  この場合は、あらかじめ省電力機能をオフにしてから読み取りを実行してください。


-----------------------------------------------------
4. SCSIアダプターの使用について
-----------------------------------------------------

・接続可能なSCSIアダプタは以下URLをご覧ください。

  http://imagescanner.fujitsu.com/jp/support/scsi-card/index.html


---------------------------------------------------
5. スキャナ装置の複数台接続について
---------------------------------------------------

・Windows2000 をお使いの場合は、スキャナ装置を複数台接続すると、正常にインストー
  ルできない場合があります。

・USBをお使いの場合、同一機種のスキャナ装置を複数台接続しても2台目以降の装置は認
  識されない場合があります。
  また、認識された場合も、正常に動作しない場合がありますので、同一機種のスキャナ
  は、2台以上接続しない状態でお使いください。


---------------------------------------------------
6. 両面読み取り機能に関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアの両面読み取り機能を利用する為には、アプリケーションがイメージデ
  ータの連続読み取りをサポートしている必要があります。
  従いまして、アプリケーションによっては、両面読み取りの指定を行なっているにもか
  かわらず両面イメージデータの読み取りができない場合があります。


---------------------------------------------------
7. 読取領域指定に関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、読取領域の大きさを、ミリメートル(mm)、インチ(inch)、ピクセ
  ル(pixel)の３種類の単位で指定可能ですが、ソフトウェア内部で32ビット単位で処理
  をしているため、いずれの場合も、読み取られる画像データの大きさが、１ライン当た
  り、最大32ピクセル相当の誤差がでる場合があります。


---------------------------------------------------
8. 原稿ジャムに関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、原稿が装置内で詰まった場合、「原稿の用紙づまりです」という
  エラーメッセージを表示します。詰まった用紙を排出して、本ダイアログ内のＯＫボタ
  ンを押下すると、通常は、アプリケーションからの入力待ち状態になり、そのまま読み
  取りを開始することが可能です。
  しかし、片面読み取り（両面読み取りを指定しない）で、原稿の先端部分を読み取り中
  に用紙が詰まった場合には、エラーメッセージダイアログ内のＯＫボタンを押下すると、
  トレー上の原稿が余分に一枚排出される場合が有ります。その場合、排出された原稿を
  元に戻して、再度読み取りを開始してください。


---------------------------------------------------
9. 256色カラーおよび8色カラーに関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、256色カラーおよび8色カラーを出力することが可能です。ただし、
  一部のアプリケーションでは、これらの機能に対応していないため正しく動作しない場
  合があります。
  以下のアプリケーションで正常に動作しないことが確認されておりますので、ご利用の
  場合は、[二値白黒]や[24ビットカラー]等の他の選択肢にてご使用ください。

  - Adobe Photoshop
  - Adobe Acrobat
  - Kodak Imaging


---------------------------------------------------
10. 自動傾き補正／サイズ検出に関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、自動傾き補正／サイズ検出を行って出力することが可能です。た
  だし、一部のアプリケーションでは、これらの機能に対応していないため正しく動作し
  ない場合や、正常な画像が得られない場合があります。
  以下のアプリケーションで正常に動作しないことが確認されておりますので、ご利用の
  場合は、[自動傾き補正／サイズ検出]を無効にしてご使用ください。

  - Adobe Photoshop
  - Adobe Acrobat
  - Kodak Imaging


---------------------------------------------------
11. ハーフトーンモードでの自動用紙サイズ検出
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、一部のスキャナ機種の自動給紙機構を使うことにより、読み取っ
  た原稿のサイズを自動判定し傾きを補正する機能をもっております。
  ただし、画像タイプにハーフトーンを選択した状態で、自動用紙サイズを選択すると、
  使用する原稿や明るさの設定により、サイズを検出する精度が極端に下がる場合があり
  ます。そのため、自動用紙サイズ検出をご使用の場合には、なるべく、[二値白黒]など、
  その他の画像タイプを選択してご使用ください。


---------------------------------------------------
12. Acrobat使用時の注意事項
---------------------------------------------------

・解像度，給紙方法，画像タイプは、アプリケーションからの指定が有効になるため、
  読み取り時に前回指定の設定項目で表示されません。

・以下の機能は、ご使用できません。

    ・256色カラーおよび8色カラー
    ・自動用紙サイズ検出
    ・後端検出指定時の回転角度指定
    ・長尺帳票での読み取り


---------------------------------------------------
13. 読み取り途上でのケーブル切断について
---------------------------------------------------

・原稿搬送読み取り途中に、イメージスキャナ装置の電源ケーブルまたは、インターフ
  ェースケーブルを取り外すと、不正なエラーを発生することがありますので、スキャ
  ナが読み取り動作中は、絶対にケーブルの抜き差しなど行わないでください。


---------------------------------------------------
14. システムフォントに関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、システムフォントの設定を変更すると、ご使用の環境によっては、
  文字が一部はみ出して表示される場合があります。その場合は、システムフォントの設
  定を「小さいフォント」(標準設定）に変更してお使いください。


---------------------------------------------------
15. SCSIボード(BIOS)に関する設定について
---------------------------------------------------

・SCSIボードのDISCONNECTに関する設定を、有効にしておく必要があります。
  なお、4項に記述のSCSIボードをご使用の場合には、標準設定値が DISCONNECT 有効に
  なっていますので、設定し直す必要は有りません。
  詳しい設定方法は、ご使用のSCSIボードの取り扱い説明書をご覧ください。


---------------------------------------------------
16. ジョブ制御とキャッシュモードの併用について
---------------------------------------------------

・接続スキャナ装置によっては、オプション画面中のキャッシュモードで、スキャナ内メ
  モリ使用または、両メモリ使用を選択することができますが、このとき、ジョブ制御の
  設定は無視されます。


---------------------------------------------------
17. 枚数指定とキャッシュモードの併用について
---------------------------------------------------

・アプリケーションから枚数を指定して読み取る場合は、オプション画面中のキャッシュ
  モードの指定は、スキャナ内メモリ使用，両メモリ使用以外を選択してください。


---------------------------------------------------
18. ブランクページスキップ機能の注意事項
---------------------------------------------------

・ブランクページスキップ機能を使用した際において、最終ページが、ブランクページで
  あった場合、ブランクページを読み飛ばした後において、ドライバ画面が閉じる場合が
  あります。


---------------------------------------------------
19. 長尺読み取りとオーバースキャンとの併用について
---------------------------------------------------

・長尺読み取りにて、オーバースキャン／自動用紙サイズ検出を指定した場合、用紙
  最大長はオーバースキャン量の分だけ短くなります。


---------------------------------------------------
20. 簡易自動二値に関する注意事項
---------------------------------------------------
・画像タイプに「２値白黒」、「自動（簡易）」を指定して黒背景で読み取った場合、
  画像が正しく出力されない場合があります。
  この場合は、詳細画面の簡易自動二値の「分散値」に１または３を指定してください。

---------------------------------------------------
21. 高度な安全性が要求される用途への使用について
---------------------------------------------------

  本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業等の一般的用途を想定
  して開発・設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空
  機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のた
  めの医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性
  が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危
  険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう開発・設計
  ・製造されたものではありません。
  お客さまは本製品を必要な安全性を確保する措置を施すことなくハイセイフティ用
  途に使用しないでください。また、お客さまがハイセイフティ用途に本製品を使用し
  たことにより発生する、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対
  しても株式会社ＰＦＵおよびその関連会社は一切責任を負いかねます。


                                                                以上

------------------------------------------------------------------------
この製品は、以下のコンポーネントを使用しています。

libtiff

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler

Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
------------------------------------------------------------------------
MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国に
おける登録商標です。
その他の社名、製品名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。
